令和8年度島根県シカ等林業被害緊急対策事業
捕獲等に必要な条件整備業務　仕様書
　この仕様書は、浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会が（以下「発注者」という。）が発注する下記の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
・6の業務完了報告については、報告書の提出期限は書かれた方がいいと思います。

・6の⑵でいう「製品」はコルゲート管や蓋のことを指していますか？

　そうであれば、5の⑵又は⑶に記載された方がいいと思います。

・7の業務完了検査の⑵は6の業務完了報告の⑵として記載された方がいいと思います。

・8の修補の⑵について、業務完了報告書の提出日と契約期限が同日であれば、その後に検査をすることになります。検査日を契約期限後に設定することになるので、修補する期間が実質取れないことになると思います。

・8の⑴は、検査までの間のことでしょうか？期限が記載してなければ、検査で合格後にも求めれば修補することになりませんか？

1　件名
令和8年度島根県シカ等林業被害緊急対策事業
「捕獲等に必要な条件整備」業務
2　業務実施期間
　 契約締結日の翌日から令和9年1月15日（金）まで
3　業務目的　　
中国山地のニホンジカについては個体数が急激に増加しており、個体数
管理により有害捕獲を進める必要となる。しかしながら、捕獲後の処理に
ついては、ニホンジカの捕獲者の負担が大きく、捕獲推進の阻害要因の一
つとなっている。
このため、本業務ではシカの捕獲推進をするにあたって、捕獲後の処理
を円滑にするための条件を整備する。
4　一般事項
⑴ 受注者は委託業務の実施にあたり、本仕様書のほか、関連する法令、条
例等を遵守しなければならない。
⑵ 本仕様書に定めがない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と受注
者との協議により決定するものとする。また、業務実施に当たり、やむを
得ない事由により本仕様書を一部変更し、又は追加する場合は、その都度、
発注者と協議すること。

⑶ 受注者の責による紛争及び苦情については、速やかに発注者に報告する
とともに、受注者が誠意を持って解決に当たること。
　⑷ 受注者は、業務において現場監督員を定め施工管理を行うこと。
　⑸ 受注者は、契約締結後 14 日以内に施工計画書及び施工計画図を提出
し、発注者の承諾を得ること。
5　履行場所
浜田市弥栄町大坪772番3　山林　那賀郡弥栄村
設置場所の詳細については、別紙「設置箇所平面図」参照
　  
6  業務内容
⑴ 集合埋設穴設置業務
複数頭のニホンジカを埋設処理が可能な集合埋設穴として、深さ3,500mm
まで土壌を掘削する。
⑵ 集合埋設穴のコルゲート管敷設業務
集合埋設穴への水の流入及び処理残渣の流出を防ぐため、集合埋設穴をコ
ルゲート管で補強する。コルゲート管については、下記の仕様とし、地中
3500mmまで埋設し、地上高500mmを確保する。

　　ア　コルゲート管仕様
日鉄コルゲートパイプ円型1型：波形状をもつセクションで組立てられ
たもの
	波形状及び断面性能表（ｍ当たり）

	板厚
（t）
	直線部
長さ（L）
	弧の
中心角（θ）
	曲線部半
径（r）
	断面積
	断面係数
	断面二次
ﾓｰﾒﾝﾄ

	1.6mm
	19.32mm
	54.80°
	17.5 mm
	17.33㎝2
	4.73㎝3
	3.45㎝4


⑶ コルゲート管蓋敷設業務
ア　材質：GL素地
イ　規格：日鉄コルゲートパイプ円型　1型　板厚（t）1.6 mm×径1000㎜　
　　　　　　 の蓋として機能する規格とする。
ウ　仕様：①　蓋との開閉を行うための取手を2か所取り付けること
②　施錠器具を取り付けるための金具を2か所取り付けること
③　4桁ダイヤル式南京錠を2個取り付けること
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「集合埋設コルゲート管敷設業務概略図」
　　敷設立面図(埋設深さ）　　　　　　　　敷設平面図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　地面からの高さ
　　　　　　　　　　　　　500mm

全長 4,000mm
径1,000mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　埋設部 3,500mm　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


7　業務完了報告
⑴ 上記6の業務が完了した日から10日以内に業務完了報告書、自主検査実施
状況及び打合せに関する書面、その他 検査に必要な資料を整備し、発注者に
提出しなければならない。
⑵ 業務完了報告書の作成に当たっては「国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律」(平成12 年法律第100号)第6条第1項に基づき定められ
た「環境物品等の調達の推進に関する基本指針」(平成31年2月8日変更閣
議決定)に適合した製品を使用すること。
8　業務完了検査 

⑴ 受注者は、業務実施期間内に委託業務を完了し、検査を受けなければなら
ない。

⑵ 発注者は、業務完了報告書受理日から 10 日以内に検査を実施しなければならない。

⑶ 検査においては、現場監督員が立ち会うこととする。 

9　修補 
受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補しなければならない。
なお、業務報告書の提出日から契約期限までを修補の期限とし、修補完了の
検査については、 発注者の指示に従うものとする。
10　問い合わせ先
浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会　事務局
（浜田市産業経済部農林振興課林業畜産係内）
担当：大江啓太・佐々木隆行
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地
 　　 ☎：0855－25-9510（直通）

FAX：0855－23-4040

E－mail：oe-keita@city.hamada.lg.jp
イメージ図
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